选择观测相机

操作观测相机

旋转观测相机

设置标准方向

设置最近方向

设置相机参数

上层菜单

选择第一相机

选择第二相机

选择第三相机

选择第四相机

选择第五相机

选择第六相机

选择第七相机

选择第八相机

上层菜单

+X+Y+Z方向

-X+Y+Z方向

-X+Y-Z方向

+X+Y-Z方向

+X-Y-Z方向

-X-Y-Z方向

-X-Y+Z方向

+X-Y+Z方向

+X方向

-X方向

+Y方向

-Y方向

+Z方向

-Z方向

上层菜单

X轴旋转相机

Y轴旋转相机

Z轴旋转相机

上下旋转相机

左右旋转相机

视口旋转相机

输入旋转角度

上层菜单

回退相机视口

放大视口中心

放入视口中心

高光视口中心

启动跟随陀螺仪

终止跟随陀螺仪

上层菜单

相机投影：

透视投影相机

正交投影相机

视口修改：

修改视口视距

修改视口视角

视口定位：

打开视口定位

关闭视口定位

视口定向：

打开视口定向

关闭视口定向

视口放大：

打开视口放大

关闭视口放大

上层菜单